様式第１号（第５条関係）

　年　　月　　日

四万十町長　　　　　　　　様

住　　所

電話番号

四万十町ブロック塀等対策推進補助金交付申請書

　四万十町ブロック塀等対策推進補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

　この申請書及び添付書類に記載した内容を、個人が特定できない範囲内で耐震対策関連事業の普及・啓発目的で利用することに同意します。

記

１　交付申請額　　　金　　　　　　　　円

２　事業の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 所在地 | 四万十町 |
| 事業費（見積額） | 円　 |
| 事業の内容 |  |

（添付書類）

(1) 同意書（様式第１－１号）

(2) 事業計画書（様式第１－２号）

　(3) 補強コンクリートブロック塀の点検表（様式第１－３号）又は組積造の塀の点検表（様式第１－４号）

　(4) 避難路線及びブロック塀等が確認できる位置図、配置図、平面図等

　(5) 見積書（内訳が記載されているものに限る。）

様式第１‐１号（第５条関係）

　年　　月　　日

四万十町長　　　　　　　　様

住　　所

電話番号

同　意　書

　私は、四万十町ブロック塀等対策推進補助金の申請に当たり、四万十町補助金等交付規則第４条第３項に規定する排除措置対象者でないことを宣言するとともに、下記の同意事項について同意します。

【同　意　事　項】

１　この補助金の交付に係る手続きを適正に行うため、納税の状況などの必要な情報を関係機関から取得する場合があること。

２　この補助金の交付等に関して収集した個人情報について、四万十町個人情報保護条例（平成１８年四万十町条例第１１号。）第８条の規定により町長が必要と判断したときは、関係機関に提供する場合があること。

３　四万十町補助金交付規則（平成１８年四万十町規則第５０号）第４条第３項に規定する排除措置対象者でないことを警察署に照会する場合があること。

様式第１‐２号（第５条関係）

**事　業　計　画　書**

|  |  |
| --- | --- |
| 申請者氏名（自治会名及び代表者名） | 〒住　所：氏　名：連絡先： |
| １　補助金を受けて行う　　事業の内容 | 1　所有者自身が申請して行うブロック塀等の安全対策事業1　自治会等が申請者として行うブロック塀等の安全対策事業 |
| ２　ブロック塀の所在地 | ※複数ある場合は、１件ごとに記載すること |
| ３　施工者（建設業者もしくは解体工事業者） | 会　社　名：住　　　所：担当者氏名：担当者連絡先： |
| ４　工事内容 |  |
| ５　事業費 | 　　　　　　　　　　　　　円 |

様式第１－３号（第５条関係）　補強コンクリートブロック塀の点検表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 2.2ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で15ｃｍ未満 | いいえ | はい |
| 高さ２ｍ以下で10ｃｍ未満 | いいえ | はい |
| ３ | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径９ｍｍ以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
| 壁内に径９ｍｍ以上の鉄筋が縦横80ｃｍ以内で入っている | はい | いいえ |
| ４ | 控壁（高さが1.2ｍを超える塀の場合） | 3.4ｍ以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの１／５以上突出してある | はい | いいえ |
| ５ | 基礎 | 丈が35ｃｍ以上で根入れ深さが30ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
| ６ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は１ｍｍ以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| ７ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| ８ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 評価 | ８項目のうち、１つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です |
| 位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している | いいえ | はい |

※写真添付

様式第１－４号（第５条関係）　組積造の塀の点検表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | 1.2ｍを超えている | いいえ | はい |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／10以上ある | はい | いいえ |
| ３ | 控壁 | ４ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが20ｃｍ以上ある | はい | いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は１ｍｍ以上のひび割れがある | いいえ | はい |
| ６ | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| ７ | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
| 評価 | ７項目のうち、１つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です |
| 位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している | いいえ | はい |

※写真添付